Szczecin, dn.22.06.2015r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. **Zamawiający:**

**Akademia Morska w Szczecinie**

ul. Wały Chrobrego 1-2 , 70-500 Szczecin

nr tel. (091) 43 18 561

1. **Przedmiot zapytania (opis przedmiotu zamówienia):**

**Akademia Morska  w Szczecinie** zwraca się o przedstawienie oferty cenowej na:

**Rozbudowa macierzy HP model P6350 (1 szt.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Macierz | Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy HP model **P6350** o dodatkową półkę dyskową SFF z kompletem okablowania. |
| Obudowa | Możliwość instalacji półki dyskowej w standardowej szafie przemysłowej 19” |
| Dyski | Dyski o pojemności 600GB 6G SAS 10K 2.5” w ilości **25 szt.** |
| Informacje dodatkowe | Sprzęt musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie. |
| Gwarancja | Minimum 3-letnie wsparcie serwisowe producenta, w miejscu instalacji, z czasem reakcji 4 godziny, okno zgłoszeniowe 24/7. |
| Usługi | Usługa instalacji sprzętowej wykonana przez autoryzowany serwis producenta, w tym także konfiguracja zdalnego raportowania uszkodzeń do producenta sprzętu. |

**Przełącznik Fibre Channel** **o parametrach technicznych nie gorszych niż (2 szt.):**

|  |  |
| --- | --- |
| Ogólne | Switch FC w architekturze Non-Blocking z aktywnymi 8 portami 8Gb FC obsadzonymi 2 wkładkami SFP 8Gb LW 10 km. Możliwość rozbudowy do 24 portów aktywnych w ramach oferowanego urządzania. |
| Prędkość | Wsparcie dla prędkości 4 i 8 Gb FC |
| Wsparcie dla portów | Wsparcie dla typów portów F, E, FL |
| Sposób montażu | Zestaw montażowy do szafy Rack |
| Wymiary | Wysokość nie większa niż 1U |
| Dodatkowe funkcjonalności | - Upgrade firmware typu non-disruptive- Funkcjonalność Zoning.- Możliwość budowy połączenia Trunk między przełącznikami o wydajności min. 64 Gb/s po dokupieniu odpowiednich licencji.  |
| Okablowanie | Wraz ze switchem należy dostarczyć kabel zasilający |
| Zarządzanie | Zarządzanie poprzez Web, SSH oraz CLI |
| Dodatkowe funkcjonalności | Ze względu na konieczność podłączenia ze sobą dwóch macierzy HP model 4400 i 6350 będących w posiadaniu przez Zamawiającego w dwóch lokalizacjach odległych od siebie o ok. 5 km wymagane są następujące możliwości w dostarczonych przełącznikach:- Możliwość podłączenia przełącznika do innych przełączników Fibre Channel (E\_port), w tym przełączników HP 8/12c SAN switch zainstalowanych w infrastrukturze Zamawiającego poprzez inter-switch link (ISL).**Jeżeli uruchomienie tej funkcjonalności wymaga dodatkowej licencji, wymagane jest jej dostarczenie.**- Możliwość skonfigurowania trybu Access Gateway, która dzięki wykorzystaniu standardu NPIV (N\_Port ID Virtualization) umożliwia bezproblemowe połączenie z sieciami SAN zbudowanymi przy pomocy urządzeń pochodzących od dowolnych producentów. |
| Informacje dodatkowe | Sprzęt musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie. |
| Gwarancja | Minimum 3-letnie wsparcie serwisowe producenta, w miejscu instalacji, z czasem reakcji na następny dzień roboczy, okno zgłoszeniowe w dni robocze od 9:00-17:00. |
| Usługi | Usługa instalacji sprzętowej wykonana przez autoryzowany serwis producenta, w tym także konfiguracja zdalnego raportowania uszkodzeń do producenta sprzętu. |

1. **Termin realizacji:** dostawa + wdrożenie do dnia **26.11.2015r.**
2. **Opis przygotowania oferty:**

Oferta winna zawierać:

1. Cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia.
2. Pieczęć i podpis osób upoważnionych.
3. Posiadać datę sporządzenia.
4. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: a.sobkowiak@am.szczecin.pl, faksem na numer: 91 48 09 575 lub też dostarczona osobiście na adres:**70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, Kancelaria pok. 73a**   **do dnia 30.06.2015r. do godz. 10.00.**

**2.** Ocena ofert zostanie dokonana w dniu **30.06.2015 r., po godz.10.00.**

**3.** Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**4.** Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

**5.** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**6. OCENA OFERT**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%.

**7. DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji udzieli:

- Sławomir Żurawski pod nr Tel. 91 48 09 745, email: s.zurawski@am.szczecin.pl oraz Łukasz Warlikowski nr Tel. 91 4809638, l.warlikowski@am.szczecin.pl

„Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. Zamawiający oczekuje odpowiedzi w terminie do dnia 30.06.2015 r. z uwagi na fakt gromadzenia odpowiedniej ilości ofert, niezbędnych w procedurze Akademii Morskiej w Szczecinie.”